**ATA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/2019**

**Pregão PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019.**

Às 08:30 horas do dia 10 de setembro de 2019, reuniu-se a Pregoeira Municipal, Sra. CRISTIANE ROTTAVA BUSATTO, juntamente com sua Equipe de Apoio formada pelos integrantes: JULIANA CELLA, NEILA MARIA ZUCCO e BEATRIZ MORO no(a) Prefeitura de Águas Frias, para análise e julgamento de propostas referentes ao Processo Nº 71/2019 na modalidade Pregão nº 31/2019, Tipo Menor preço - Unitário, para Aquisição de Equipamentos e Materiais, para suprir as necessidades do Município de Águas Frias com manutenção das atividades.

Dando início à sessão a Pregoeira Municipal procedeu a abertura dos envelopes, contendo as propostas de preços, apresentadas pelas empresas. As propostas de preços foram analisadas e devidamente rubricadas pelos representantes das proponentes presentes.

Findas as etapas do presente pregão, a Pregoeira adjudicou os itens as empresas vencedoras, conforme tabela a seguir:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Objeto** | **Descrição** | **Qtde** | **UN** | **Marca Cotada** | **Preço Unitário** | **Valor Item** | **Vencedor** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Aparelho vibrador amalgamador | aparelho vibrador de cápsulas pré-dosificadas para formação de amalgama e ionômero de vidro. Formação de amalgama e ionômeros de vidro através de cápsulas pré dosificadas, tempo de procedimento 30/60 segundos com frequência de vibração 4200/min. Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. • Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida. • Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto. • Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico.  • Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração. • Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa. D57• Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção. Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA. Consumo: 270VA. Frequência: 60 Hz. Tempo de Programação: 0 a 60 segundos. Oscilações por Minuto: 4200. Acessórios que acompanham o produto: • Suporte das Garras  • Tampa Acrílica. • Porta Fusível. Peso: 3,6 kg. Garantia mínima de 12 meses | 1,0 | un | Schuster | 963,7400 | 963,7400 | ALTERMED MAT.MED.HOSPITALARES LTDA |
| 1 | 2 | Bola de Borracha nº10, possui entre 16 e 17cm de diâmetro | Pesa entre 350 a 370gr. Possui ventil para ser inflada | 20,0 | un | SLM | 29,0000 | 580,0000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| 1 | 5 | LAVA JATO | de alta pressão. Lavadora de pressão 220V com potência de 2000W (ou superior) 50/60HZ, com mangueira de alta pressão de 7,5 m com trama de aço, além de ser mais durável traz muita mobilidade na área de limpeza. Ela vem com recipiente para detergente embutido, ativado diretamente no bico regulável. Sua lança pode ser trocada facilmente, para alternar entre bico leque e bico turbo com ajuste de pressão e trabalhar nas aplicações leves e pesadas ao mesmo tempo. Seu cesto porta acessórios e seus suportes para pistola, cabo elétrico e mangueira deixa tudo mais prático e organizado. Com carinho de transporte, com alça de transporte. Tipos de bico turbo; regulável. Pressão: 2275 libras, vazão 330 L/H (ou superior). Conteúdo da embalagem máquina; manual; relação de assistência técnica; agulha; acessórios descritos: pistola e alta pressão com trava de segurança; engate rápido; lança com bico regulável; lança com bico turbo; mangueira de alta pressão mínimo 6 metros; suporte da mangueira. Garantia mínima de 01 ano. | 1,0 | un | WAP 1900 WATZ | 1.600,0000 | 1.600,0000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| 2 | 1 | APARELHO DE SOM | Aparelho de Som portátil com CD player MP3, rádio FM/AM, entrada USB e auxiliar de áudio. Com 4W(ou superior) de Potência RMS. conta com display digital e opera com reforço de graves, além de contar com entrada auxiliar de áudio estéreo que permite reproduzir músicas direto de seu MP3 ou MP4 Player. Reproduz CD, CD-R/RW, MP3, WMA; Entrada USB; Entrada auxiliar de áudio estéreo; Display digital; Rádio AM/ FM estéreo; Funções PROGRAM, REPEAT, RANDOM; Modo STANDBY; Antena telescópica; Alça frontal para transporte; Funcionamento AC/DC. Cor branca. Itens inclusos: Cabo de alimentação, manual e certificado de garantia. Garantia mínima de 06 meses | 3,0 | un | MULTILASER | 199,0000 | 597,0000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| 2 | 2 | APOIO PARA PÉS COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL | "Apoio Para Pés, Regulagem De Altura: Caracteristicas: Regulagem De Altura Com Os Proprios Pés; Material: Estrutura Em Aço Com Tampo Em Polipropileno; Dimensões: 480 X 320 Mm  Regulagem De Altura: De 60mm A 140mm; Acabamento: Estrutura Zincadas; Capacidade: 40kg; Cor: Cinza; Inclinação Com Balanço Que Se Ajusta De Acordo Com A Postura Do Usuário; Regulagem De Altura De 60mm A 140mm Acionado Com Os Próprios Pes Através De Uma Roldana Central Giratória; Textura Antiderrapante E Massageadora. Pés Com Borrachas; Antideslizantes." | 1,0 | un | MR | 130,0000 | 130,0000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| 2 | 3 | ARMÁRIO EM AÇO | Armário para vestiário, padrão guarda volumes de aço – 4 portas; fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – resistente a corrosão; pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia); livre de arestas cortantes (hands cut free); dobradiças reforçadas com 5 travas; com ventilação e fechadura nas portas; pés e base elevadas do piso. | 1,0 | un | RCH | 750,0000 | 750,0000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| 2 | 4 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS com 4 gavetas para pasta suspensa - rolamento,com trilho telescópico. Cor: Cinza texturizado. Fechamento por chave. Espessura: chapa 26 (0,40mm). Puxador de plástico, poliuretano, cor cinza (cromado opcional). Medidas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 460mm. Gavetas que deslizam sobre patim de nylon. Cada gaveta suporta até 15 kg. Produto com fostatização a ferro e pintura eletrostática a pó. Acompanha pés reguláveis de plástico. GARANTIA DE 06 MESES | 3,0 | un | RCH | 695,0000 | 2.085,0000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| 2 | 9 | Multiprocessador | 2 Velocidades - Pulsar 750W. Potente E Multifuncional, Permite O Preparo De Alimentos Em Segundos. Possui 34 Funções, Máxima Variedade Na Cozinha Com Diferentes Acessórios Em Disco Full Inox. 750 W De Potência, Fazendo O Mínimo De Esforço No Preparo De Receitas Com Motor Potente. Tecnologia Powerchop, Exclusiva, Formato De Lâmina Com Ângulos De Corte E Proporcionam Resultados Perfeitos. Tem Duas Velocidades + Pulsar, Garantindo O Melhor Desempenho Na Cozinha Para Triturar Até Os Ingredientes Mais Duros. Acompanha Um Prático Copo Para Liquidificador E Espremedor De Frutas Se Tornando Um Produto 3 Em 1. | 1,0 | un | WALITA | 417,0000 | 417,0000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| 2 | 15 | TECLADO MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR | TECLADO MULTIMÍDIA, USD- PRETO Teclado multimídia slim. CorPreto/Prata. Conexão com computador USB. Teclas107 + 18 de atalho. Tipo de Teclas Baixa (12mm). Comprimento do Cabo1, 3 m. Padrão TecladoABNT 2 + Teclado numérico. Recursos avançadosMultimídia. Compatível com IBM PC. Compatível com SO Windows XP ou superior. 1 porta USB disponível. | 26,0 | un | C3TECH | 54,9000 | 1.427,4000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| 2 | 12 | QUADRO BRANCO | QUADRO BRANCO. Lousa em fórmica profissional branca – brilhante (quadro branco), fundo em MDF. Moldura em Alumínio com espessura de 1,5 Cm, Tamanho:120cm X 240cm. Alta durabilidade. Não fica manchando! | 10,0 | un | JP | 503,0000 | 5.030,0000 | JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME |
| 2 | 13 | Quadro Branco. Lousa em fórmica profissional branca | QUADRO BRANCO. Lousa em fórmica profissional branca – brilhante (quadro branco), fundo em MDF. Moldura em Alumínio com espessura de 2 Cm, com suporte para apagador. Medida: 300 cm de largura x 120 cm de altura x 2 cm de espessura.. Alta durabilidade. Não fica manchando! Não acompanha caneta e apagador. | 5,0 | un | JP | 610,0000 | 3.050,0000 | JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME |
| 2 | 14 | REFRIGERADOR | Refrigerador Frost Free duplex 2 portas, entre 400Litros e 480Litros, 220 volts, dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 193x70,5x76 cm, prateleiras de vidro temperado e reguláveis, iluminação interna, alarme de porta aberta, controle de temperatura, branco. garantia de 12 meses. | 1,0 | un | Electrolux | 2.390,0000 | 2.390,0000 | JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME |
| 1 | 4 | COMPUTADOR COMPLETO | (monitor, mouse, teclado e programas básicos). Processador Intel core i7 - 7700K KABY LAKE LGA 1151 4.2GHZ 8MB CACHE, BX80677I77700K. Sistema Operacional Windows 10 Pro, 64 Bits. Rede Gigabit PCIE x1 10/100/1000 Mb/s. Baias Externas: 2 Baias Externas. Portas: H81M-HG4 (1 x Porta de Mouse / Teclado OS/2 –1 x Porta D-Sub –1 x Porta HDMI –4 x portas USB 2.0 –2 x portas USB 3.0 –1 x Porta de Rede RJ-45 com LED (LED de Acesso e LED de Velocidade) –Conector de Áudio HD: Entrada de Linha / Alto-Falante Frontal / Microfone. Memória RAM: 16GB. Disco Rígido: HD 1TB 64MB SATA3 6.0GB | 1,0 | un | BLUE MB | 6.889,0000 | 6.889,0000 | MB CATARINENSE EIRELI |
| 2 | 16 | TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ | Tela de projeção tipo tripé possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a tela. A superfície de projeção desta tela é do tipo matte white (branco opaco). Estrutura em aço carbono, pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, estojo na cor preta, poste central de sustentação e pé com superfície pintada de alta resistência, assegurando maior qualidade e durabilidade. Medida mínima: 240cm x 180cm (ou superior). | 1,0 | un | NARDELLI | 1.085,0000 | 1.085,0000 | MB CATARINENSE EIRELI |
| 1 | 7 | TABLET | Tablet Android. Especificações técnicas: a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO: a.1 Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; a.3) As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware. a.4) Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4. a.5) Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no “Performance test” e 80 pontos no “UX test” – User Experience” medido pelo software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/ obtido através da execução da opção “All Tests”, obedecendo a seguinte procedimento: i) Instalar o software MobileXPRT a partir do Google Play. ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução somente na bateria. iii) Reiniciar o Tablet. iv) Clicar no ícone “MobileXPRT” e selecionar “All Tests”. b) MEMÓRIA RAM: b.1) Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz); c) TELA: c.1) Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas; c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; c.4) Resolução mínima: 1280x800. d) ARMAZENAMENTO: d.1) Interno do tipo flash/eMMC; mais específica e maior qualidade; d.2) Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno; d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD para expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes). e) CONECTIVIDADE: e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; e.2) Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz) habilitado para funcionamento nas frequências do sistema brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado para todas as operadoras; e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno) ao equipamento; e.4) Sistema de GPS integrado (interno) com antena interna. f) INTERFACES: f.1) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; f.2) Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e esquerdo); f.3) Porta micro-USB padrão 2.0; f.4) Permitir conexão de vídeo externo através de porta micro/mini HDMI; g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA: g.1) Integrada ao equipamento; g.2) Câmera traseira com resolução mínima de 05 MP (cinco megapixels), possuir ajuste de foco automático e zoom digital; g.3) Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois megapixels); g.4) Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos. h) BATERIA: h.1) Interna e recarregável; h.2) Lítio-ion ou polímero de lítio; h.3) Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo; h.4) Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h (seis mil miliamperes hora); h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando; h.6) Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança: i) Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobrecorrente e sobrecarga; ii) Com carregador conectado à energia, o tablet deve poder ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem riscos de sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de sobrecarga. i) GABINETE: i.1) O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes; i.2) Deve possuir teclas para controle de volume do som; i.3) Peso máximo com bateria de 760g (setecentos e sessenta gramas). i.4) Deve possuir proteção contra água e poeira de acordo com a classificação IP52; j) FUNCIONALIDADES: j.1) Possuir acelerômetro; j.2) Funcionar como “USB Mass Storage”; j.3) Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela; j.4) Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição; j.5) Recursos de vídeo: i) Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira; ii) Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4. k) SISTEMA OPERACIONAL: k.1) Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português; k.2) Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras; k.3) Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro; k.4) Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: i) mp3; ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); iii) mp4 (AAC e H264); iv) ogg (Vorbis áudio); v) wav (PCM). l) SEGURANÇA: l.1) Permitir a implementação de solução anti-robo, sem custos adicionais; l.2) Usar tecnologia TPM (Trusted Platforn Module); l.3) Permitir a implementação anti-malware sem custos adicionais; | 9,0 | un | MULTILASER | 975,0000 | 8.775,0000 | ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA |
| 2 | 7 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | LAVADORA DE ROUPAS. 220V cor branca, com capacidade mínima para 11kg e máximo 13 kg. Abertura da tampa superior. Com alças laterais , com 04 níveis de água. Painel Manual, com 12 programas de lavagem, enxagua duplo, tecla de turbo agitação turbo,Cesto Polipropileno; Pés niveladores; com filtro pega fiapos no agitador; Dispenser individuais; Tampo de vidro temperado ; Tampa com visor transparente; Trava de segurança.. Garantia de 12 meses.Conteúdo da embalagem 1 Lavadora, 1 Manual e 1 Chave Niveladora. | 1,0 | un | BRASTEMP | 1.460,0000 | 1.460,0000 | ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA |
| 2 | 10 | Nível óptico | automático de alta precisão, acompanhado de tripé de alumínio robusto com dupla trava e mira de alumínio de no mínimo 4 metros, para utilização em topografia, agricultura, estradas e construção civil. Características: Alcance: 100 metros ou superior; Ampliação: 20 vezes ou superior; distância do foco: 0.5m ou menor; Precisão: 2.5mm ou superior; Peso: máximo de 2,5 Kg; Garantia mínimo 12 meses; Incluso: maleta para transporte, manual de instruções, certificado de aferição com válida de 1 ano, nível, tripé de alumínio e mira de alumínio. | 1,0 | un | KOLIDA | 1.855,0000 | 1.855,0000 | ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA |
| 2 | 5 | HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB USB 3.0 | incluso cabo. garantia de 6 meses | 4,0 | un | WESTERN DIGITAL | 400,0000 | 1.600,0000 | JERSON CAMILO HELLSTROM 03802631900 |
| 2 | 6 | HD EXTERNO | HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0. Incluso cabo . Garantia de 06 meses. | 3,0 | un | WESTERN DIGITAL | 389,0000 | 1.167,0000 | JERSON CAMILO HELLSTROM 03802631900 |
| 2 | 8 | MOUSE ÓPTICO2 BOTÕES COM SCROLL | Mouse óptico com fio, : optico Usb, Tecnologia de precisão otimizada com sistema ótico de 1000 DPI; Possui 2 botões mais um central com função scroll programável para rolagem de tela, internet, e-mail. Produto ambidestro com fácil manuseio, tanto na mão esquerda, como na direita. Sistema óptico, não requer manutenção por não possuir esfera. Dispensa o uso de mouse-pads trabalhando na maioria das superfícies. Cor preta. Dimensões:11cm x5,8cm(Prof/Larg). | 26,0 | un | C3TECH | 24,9000 | 647,4000 | JERSON CAMILO HELLSTROM 03802631900 |
| 2 | 11 | PROJETOR DE MULTIMÍDIA | Especificações: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Número de pixel: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 (ou superior); Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lumens ou superior; Brilho de branco - Saída de luz branca: 3500 lumens ou superior; Razão de aspecto: 4:3, 16:9 ou 16:10; Resolução nativa: 1024 x 768 (ou superior); Alcance de razão de projeção: 1.48 (Zoom:Wide)(ou superior), 1.77 (Zoom:Tele)(ou superior); Tamanho - distância projetada: mínima:30"(ou superior), máxima:300"(ou superior) (0,76 a 7,62 m); Plug n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac; Razão de contraste: | 1,0 | un | EPSON | 2.610,0000 | 2.610,0000 | JERSON CAMILO HELLSTROM 03802631900 |
| 1 | 3 | Câmara de Conservação para imunobiológicos | Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem imunobiológicos e termolábeis: Tensão: 110 ou 220 Volts. Capacidade interna: 280 litros / 12.500 doses de 5 ML. Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º C, com ponto fixo em 4ºC; Iluminação: Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Refrigeração: através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático; Gabinete Externo: em material tratado quimicamente para evitar corrosão. Gabinete Interno: em aço inoxidável. Porta: em vidro duplo transparente; com sistema antiembaçante (“no fog”); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético. Prateleiras: em aço inoxidável, em quantidade igual ou superior a 05 unidades; Painel de Comando: Tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura. Sistema de emergência para falta de energia elétrica: que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 36 horas, como parte integrante do equipamento, com sistema de gaveta para a bateria. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara. Discador telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicas para até três responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico. Data-logger: software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância via internet. Certificado de Calibração: Para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos, +2ºC, +4ºC e +8ºC, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC), do mesmo modelo de equipamento ofertado e que já se encontra em uso. Registro na ANVISA do equipamento. Garantia mínima de 12 meses . | 1,0 | un | INDREL RVV22D | 9.000,0000 | 9.000,0000 | INDREL - INDÚSTRIA DE REFRFIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA |

**Valor os seguintes Totais por Empresa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fornecedor** | **Valor do Fornecedor** | **Valor por extenso** |
| ALTERMED MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | 963,74 | novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos |
| TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 7.586,40 | sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME | 10.470,00 | dez mil quatrocentos e setenta reais |
| MB CATARINENSE EIRELI | 7.974,00 | sete mil novecentos e setenta e quatro reais |
| ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 12.090,00 | doze mil e noventa reais |
| JERSON CAMILO HELLSTROM 03802631900 | 6.024,40 | seis mil e vinte e quatro reais e quarenta centavos |
| INDREL - INDÚSTRIA DE REFRFIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA | 9.000,00 | nove mil reais |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Referente o item 5 do lote 1 (lava jato) as licitantes que cotaram esse item cotaram 1900W, justificando que só existe a potência superior a 2000W e não é possível cotar pelo valor de referência.**

**Referente o item 7 do lote 1 (Tablet) a capacidade da bateria mínima solicitada no edital é de 6000 mA/h, poé os licitantes que cotaram a capacidade é de 5000 mA/h, pois justificaram que a descrição é antiga . A bateria cotada é inferior ao solicitado no Edital, porém as demais funções são superiores ao solicitado no Edital.**

**Essas informações serão repassadas ao Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias para análise do objeto cotado pela licitante se atende ou não as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias**

Eu, Pregoeira do Município de AGUAS FRIAS, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pela equipe de apoio. A presente ata segue encaminhada ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar digno de registro deu-se por encerrada esta sessão pública.

Águas Frias –SC, 10 de setembro de 2019

PREGOEIRA MUNICIPAL E EQUIPE DE APOIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CRISTIANE ROTTAVA BUSATTO

Pregoeira Municipal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JULIANA CELLA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NEILA MARIA ZUCCO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BEATRIZ MORO