**ATA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº9/2022**

**Pregão PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2022.**

Às 08:30 horas do dia 03 de fevereiro de 2022, reuniu-se a Pregoeira Municipal, Sra. CRISTIANE ROTTAVA BUSATTO, juntamente com sua Equipe de Apoio formada pelos integrantes: JOCIANE MARIA ZUCCO ,JULIANA CELLA e DIONEI DA ROSA(a) Prefeitura de Águas Frias, para análise e julgamento de propostas referentes ao Processo Nº 9/2022 na modalidade Pregão nº 4/2022, Tipo Menor preço - Unitário, para AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS.

Dando início à sessão a Pregoeira Municipal procedeu a abertura dos envelopes, contendo as propostas de preços, apresentadas pelas empresas. As propostas de preços foram analisadas e devidamente rubricadas pelos representantes das proponentes presentes.

Findas as etapas do presente pregão, a Pregoeira adjudicou os itens as empresas vencedoras, conforme tabela a seguir:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Objeto** | **Descrição** | **Qtde** | **UN** | **Marca Cotada** | **Preço Unitário** | **Valor Item** | **Vencedor** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | MACACO JACARÉ | 2 toneladas longo. Elevação mínima de 160mm. Elevação máxima de 615mm. Com Rodas de ferro: 2 fixas de 3 1/4" x 25mm e 2 giratórias de 2 1/4" x 31mm. Garantia de no mínimo: 12 meses | 1,00 | un | marcon- MJH2T | 1.584,00 | 1.584,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 3 | PRENSA HIDRÁULICA | 15 Toneladas com Válvula de sobrecarga. Pistão com retorno automático. Mesa de trabalho com altura ajustável. Incluso Manômetro bem posicionado, para uma fácil leitura. Capacidade de 15 Toneladas. Altura mínima de 1270 mm. Maior distância entre hidráulico/mesa: 705 mm. Menor distância entre hidráulico/mesa: 105 mm. Distância entre colunas: 420 mm. Curso hidráulico: 125 mm. Curso do fuso: 85 mm. Garantia de no mínimo: 12 meses | 1,00 | un | MARCON - MPH-15 | 1.998,00 | 1.998,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 7 | CARREGADOR DE BATERIA | 50 Amperes. 6/12 V com auxiliar de partida. Painel com regulagem de amperagem carga lenta ou carga rápida 220V. Relógio Amperímetro, para você saber com precisão a carga aplicada na bateria. Alça e rodas para fácil transporte. Garras feitas para suportar até 600AMP. Descrição: Este aparelho permite que seja recarregado de 1 bateria de 12V ou 2 baterias de 6V em ligação em série em carga lenta ou rápida. Dados Técnicos: Tensão de entrada 110/220 V 50/60 HZ. Corrente de saída até 50 ampères em VCC. Tempo de carga: Carga lenta 10 ampères aproximadamente 3 horas. Carga permitida 20 ampères apro | 1,00 | un | JTS - JTS003 | 1.118,00 | 1.118,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 8 | COMPRESSOR DE AR | , pressão de 140 lbf/pol². Capacidade100 litros; Equipado com motor de no mínimo 2Hp. Deslocamento teórico e no mínimo 10 pcm (283L/m). Pressão de Operação Máxima: 9,7 bar. Pressão de Operação Máxima: 140lbf/pol². Pressão de Operação Mínima: 6,9 bar. Pressão de Operação Mínima: 100lbf/pol². Unidade Compressora de 1 Estágios e 2 Pistões: 2-V. - Volume do Reservatório de Ar: 93 Litros; Nº de Polos: 2. Tensão: 220V Monofásico. Garantia de no mínimo: 12 meses | 1,00 | un | MOTOMIL - CMV10PL | 3.328,00 | 3.328,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 10 | MÁQUINA DE SOLDA | 400 A para soldas em aço carbono, inoxidáveis e ferros fundidos, cobre, bronze e alumínio. Utilizado nos processos de soldagem com eletrodos de CA e CC. Sistema de refrigeração forçada através de ventilação forçada. Sistema de regulagem por potenciômetro. Alimentação elétrica trifásica, com reconhecimento automático. Soldagem em eletrodo revestido 6010/6011/6013/7018 até 6,00 mm CARACTERÍSTICAS DE SOLDAGEM: Soldagem: DC. Potência Máxima Aparente (KVA): 14,4 | 18,4 | 16,8. Tensão de Alimentação Trifásica (V): 220 | 380 | 440. Corrente de Alimentação (A): 37 | 28 | 32. Tensão em | 1,00 | un | BAMBOZZI - 400T | 5.733,00 | 5.733,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 11 | CONJUNTO PARA SOLDA | Oxigênio/Acetileno - Incluso: 01 - Cilindro de Oxigênio industrial com 7 lts. (1m³), 01 - Cilindro de Acetileno 1kg, 05 - mt de Mangueira dupla reforçada, 01 - Regulador de Pressão (Acetileno), 01 - Regulador de Pressão (Oxigênio), 01 - Par de Válvulas anti-retrocesso, 01 - Maçarico de solda c/ 02 extensões, 01 Acendedor e 1 Carrinho. Garantia de no mínimo 12 meses. | 1,00 | un | FAMABRAZ - MILLENIUN OXI - AC | 3.334,00 | 3.334,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 13 | ELEVADOR AUTOMOTIVO | com capacidade mínima de 4 toneladas. Acionado por 2 motores elétricos com dispositivo limitador de altura ao atingir os limites, superior e inferior aos fins de curso Acionamento por alavanca individual, Braço de apoio com regulagem de altura, Apoio de borracha anti derrapante, Sapatas em "u", Chave p/ operação manual (caso falte energia), Pintura eletroestática a pó, Lubrificação a Graxa, Transmissão por corrente. Características Técnicas: Motor elétrico: 2 motores de de no mínimo 4CV, Trifásico, Tensão: 220 / 380V, Capacidade de no mínimo 4000Kg, Altura das colunas de no mínimo 2600mm. | 1,00 | un | CP MOTORS - GP4.1 | 19.890,00 | 19.890,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 14 | BOMBA PARA GRAXA | Pneumática 20 KG com Balde 1(Propulsora Pneumática para Graxa 20kg) Incluso carrinho para transporte. DADOS TÉCNICOS: Recipiente de Aplicação: 20Kg; Vazão livre: 1,580Kg / minuto; Rateio: 60:1; Entrada de ar: 1/4" Rosca NPT; Pressão de Trabalho: 80 a 100psi; Pressão de Saída: 4800-6000psi; Consumo de ar: 10,0 pe´s³/min; Material: Aço, alumínio, latão, borracha; Pintura: Litografia e pintura eletrostática. Garantia de no mínimo 12 meses | 1,00 | un | VILUBRE - 1742 | 3.080,00 | 3.080,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 15 | MACACO GARRAFA HIDRÁULICO | 30 toneladas Bovenau MT30 O Macaco Garrafa hidráulico 30 toneladas Bovenau MT30 é fabricado em aço especial de alta resistência, compre já o seu! Características Marca: Bovenau Referência: MT30 Especificações Técnicas Capacidade de carga: 30 t A-Altura de construção: 240 mm B-Dimensões da base: 174X145 mm C-Curso de elevação hidráulica: 150 mm D-Curso de Fuso: 100 mm E-Altura total: 490 mm F-Comprimento da alavanca: 600 mm Peso (com alavanca): 14 Kg Aplicação ideal para sua oficina mecânica Itens Inclusos 01 Macaco Garrafa hidráulico 30 toneladas Bovenau MT30 Dimensões mínimas (C x L x A): 20 | 2,00 | un | POTENTE - GAR30PI | 828,00 | 1.656,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 18 | DESMONTADORA DE PNEUS | fabricada em material resistente, trava e destrava por sistema de 04 garras pneumáticas acionadas por pedais, atendendo aros de 12 a 24 polegadas para carros e acionamento do descolador através de pedal, deixando o operador com as mãos livres para executar o serviço. Desenvolvida para desmontar e montar rodas de aço e liga leve. Acompanha: Bico, Manômetro, Registro calibrador, Especificações Técnicas. Dimensões mínimas de Largura: 1000mm, Altura: 1000mm, Comprimento: 1900mm, Tensão: 220V monofásico, Pressão máxima: 120Ibs, Pressão mínima: 80mm, Garantia de no mínimo 1 ano | 1,00 | un | POTENTE - DS24.850570 | 9.584,00 | 9.584,00 | BRASFERMA LTDA |
| 1 | 34 | DESFORCIMETRO TORQUE | Material Ferro fundido, Meses de Garantia pelo fabricante de 12 meses. Possui acabamento Oxidado Preto. Torque máximo 5.800 N.m - 590 kgf.m. Relação de torque 1:60 Torque de desaperto 1200 N.m - 120 kgf.m. Garantia de no mínimo 12 meses | 1,00 | un | BREMEN -9283 | 577,00 | 577,00 | BRASFERMA LTDA |

**Valor os seguintes Totais por Empresa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fornecedor** | **Valor do Fornecedor** | **Valor por extenso** |
| BRASFERMA LTDA | 51.882,00 | cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Eu, Pregoeira do Município de AGUAS FRIAS, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pela equipe de apoio. A presente ata segue encaminhada ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar digno de registro deu-se por encerrada esta sessão pública.

Águas Frias –SC, 03 de fevereiro de 2022

PREGOEIRA MUNICIPAL E EQUIPE DE APOIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CRISTIANE ROTTAVA BUSATTO

Pregoeira Municipal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JOCIANE MARIA ZUCCO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JULIANA CELLA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIONEI DA ROSA