**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**Processo Administrativo: 85**/**2022**

**Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº. 31**/2022

**Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, para manutenção da frota de veículos e máquinas do Município de Águas Frias**

 Homologo o resultado do julgamento, proferido pelo PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, na sua exata ordem de classificação à(s) seguinte(s) empresa(s):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empresa** | **Itens** | **Objeto** | **Descrição** | **Qtde** | **Valor** **unitário** | **Valor Homologado** |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 2 |  Chave combinada 22mm  | Corpo forjado em aço especial e temperado de alta resistência. Acabamento cromado Abertura das bocas calibradas. Medidas iguais na boca e na estrela  | 3,00 | 28,0000 | 84,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 3 | Chave combinada 24mm | Corpo forjado em aço especial e temperado de alta resistência. Acabamento cromado Abertura das bocas calibradas. Medidas iguais na boca e na estrela  | 3,00 | 33,0000 | 99,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 4 | Chave combinada 27mm | Corpo forjado em aço especial e temperado de alta resistência. Acabamento cromado Abertura das bocas calibradas. Medidas iguais na boca e na estrela  | 3,00 | 54,0000 | 162,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 5 | Chave combinada 28mm | Corpo forjado em aço especial e temperado de alta resistência. Acabamento cromado Abertura das bocas calibradas. Medidas iguais na boca e na estrela  | 3,00 | 61,0000 | 183,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 6 | Chave combinada 30mm | Corpo forjado em aço especial e temperado de alta resistência. Acabamento cromado Abertura das bocas calibradas. Medidas iguais na boca e na estrela  | 3,00 | 62,0000 | 186,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 7 | Chave combinada 32mm | Corpo forjado em aço especial e temperado de alta resistência. Acabamento cromado Abertura das bocas calibradas. Medidas iguais na boca e na estrela  | 3,00 | 76,0000 | 228,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 10 | Kit esticador e puxador hidráulico | hidráulico com capacidade de 10 Toneladas. Possui alta capacidade de força. Contém 14 Peças sendo: 01 Bomba hidráulica, 01 Pistão hidráulico (curso 135 mm), 01 Mangueira (comp. 1600 mm), 01 Estojo de aço, 01 Tubo (comp. 700 mm), 01 Tubo (comp. 500 mm), 01 Tubo (comp. 300 mm), 01 Conexão (comp. 300 mm), 01 Conexão (comp. 200 mm), 01 Ponteira (comp. 125 mm), 01 Ponteira (comp. 100 mm), 01 Base (comp. 60 mm), 01 Base (comp. 60 mm), 01 Tarugo de encaixe (comp. 90 mm)  | 1,00 | 1.599,0000 | 1.599,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 11 | Ferro de solda tipo machadinha | de no mínimo 280W de potência e voltagem de 220V. Aquecimento rápido, empunhadura isolada e ergonômico, com ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho, resistência de cerâmica.  | 1,00 | 367,7500 | 367,7500 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 13 | Máquina de Solda | MIG/MAG 360A 220/380V Trifásica. Regulagem precisa com faixa de trabalho de 45A a 360A. Soldagem em 2 passos e 4 passos. Soldagem Intermitente/Ponteamento com tempo livre de programação. Velocidade do arame de 0,7 a 20 m/min. Comporta arame sólido até: 0,6 mm / 0,8 mm / 1,0 mm. Arame tubular até: 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,6. Grau de proteção (Classe): IP 21. Classe de isolação térmica: H. Acessórios inclusos: 1 Cabo de obra 50mm de 2 metros de comprimento com engate rápido, 1 Garra negativa 500 A, 1 Corrente para o cilindro de gás, 1 Mangueira de gás 1/4" de 2 m de comprimento com 2 abraçadeiras  | 1,00 | 8.880,0000 | 8.880,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 17 | Saca filtro de óleo | com 3 Garras Auto Ajustáveis tipo Aranha Saca filtro universal. Tipo aranha, Uso profissional, Para o seu manuseio pode ser utilizada catraca, cabo de força, chave fixa ou estrela, Possui três engrenagens reforçadas e garras com ranhuras para facilitar a pegada, Encaixe de 1/2" ou 3/8", Abertura mínima de 64 mm, máxima de 120 mm  | 1,00 | 156,4600 | 156,4600 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 21 | Teste de Bateria e Sistema de Carga | 16V 150A/h de tipo analógico. Possui chave para acionar a descarga e chave seletora de amperagem. Dados Técnicas: Voltímetro: de 0 a 16 V, Compatibilidade: 36 a 150 A/h, Tensão de entrada: 16 V  | 1,00 | 356,8900 | 356,8900 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 22 | Comprensor de ar  | 20 PÉS 5 Hp 200 litros trifásico. Compressor de 2 estágios e alta pressão (175lbf/pol²). Especificações Técnicas: Deslocamento teórico: 567 l/min - 20 pcm. Pressão máxima: 175 psi - 12 bar. Reservatório: 200 Litros. Tempo de enchimento: 8 minutos. Número de cilindros: 2. Número de estágios: 2. Ruído: 76 dB(A). RPM do Bloco: 1050. Motor elétrico: 5 hp - 3.75 kW - 2P.  | 1,00 | 5.542,0000 | 5.542,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 23 | Chave de impacto Pneumática | 3/4" - 19,1MM. Chave de impacto pneumática, Medida do encaixe da chave de impacto pneumática: 3/4 ", Velocidade livre: 4.600 R.P.M, torque de no mínimo 1.200 N.m, Pressão de trabalho: 90 PSI - Consumo de ar: 11 CFM - Entrada de ar: 3/8".  | 1,00 | 1.250,0000 | 1.250,0000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 24 | Torquímetro de estalo | 70 - 350 N.M. Com vareta 1/2. Torquímetro com catraca reversível. Permite limitar com precisão o esforço para apertar a fixação e usar Torquímetro como chave-catraca ordinária. Fabricado em aço cromo – vanádio  | 1,00 | 583,2000 | 583,2000 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 28 | Kit com dois extratores | de Terminal da barra de direção (grande e pequeno) - Extrator do terminal de direção grande: Fabricado em aço (fundido) de alta resistência, Modelos que se utiliza a ferramenta: VW: Santana, Parati, Gol, Saveiro 1995 em diante, FORD: Versailles e Verona, GM: Monza, MITSUBISHI: L-200. Abertura do canal do extrator onde deverá ser aplicado no terminal: 32mm. Extrator Terminal de direção pequeno: Fabricado em aço fundido de alta resistência, Indicado para:?VW: Modelos Anteriores a 1994, Ford: Escort,GM: Corsa e Celta, Fiat: Palio Marea, Brava, Uno e Tipo, Citroen, Peugeot, Renaut. Abertura do Ca  | 1,00 | 206,1100 | 206,1100 |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 30 | Scanner Automotivo | com tablet de 7 polegadas E jogo de cabos - Kit Diesel pesado e leve compatível com o scanner. Scanner automotivo com sistemas de eletrônica embarcada atendidos: Injeção Eletrônica Ciclo Otto e Diesel; Transmissão Automática e Automatizada; Painel - Imobilizador - Airbag; Climatização - Carroceria - Chassis; ABS - Freio de Estacionamento; TPMS (monitoramento da pressão dos pneus); Pós-Tratamento (emissões de veículos a diesel) Cabine (caminhões) - entre outros. Funções executadas: Leituras de sinais de componentes; Leituras de códigos de falha específicos e universais; Ajustes eletrônicos (  | 1,00 | 5.773,5000 | 5.773,5000 |
| ARGOS LTDA | 12 | Furadeira de impacto  | com mandril 1/2” voltagem de 220V e potência de no mínimo 650W. Com Interruptor e seletor de reverso, Seletor de função, Entalhe para os dedos Botão de uso contínuo, Cabo emborrachado Velocidade variável e reversível com trava para uso contínuo Empunhadura lateral 360° Suporte para chave do mandril no cabo elétrico. Velocidade de no mínimo 0–2600 RPM, velocidade variável  | 2,00 | 347,0000 | 694,0000 |
| ARGOS LTDA | 15 | Retífica Reta | com no mínimo 500 W de potência, para trabalhos pesados. Eixo com isolamento térmico para não aquecer. Com interruptor de estágios . Diâmetro da pinça da retificadeira 1/4" a 5/16" – 6 mm a 8 mm. Tipo de velocidade Fixa. Rotações mínima por minuto (rpm) (/min) 33.000/min. Segue norma ABNT NBR IEC 60745-1. Voltagem ?220 Volts Componentes inclusos ?1 Retificadeira reta. Acompanha: 1 pinça de 1/4", 1 chave, 1 porca de aperto.  | 1,00 | 926,0000 | 926,0000 |
| ARGOS LTDA | 19 | Torno/ Morsa de Bancada | mínimo de 8 Polegadas, 200 mm Rotativo com Bigorna base giratória com bigorna. Projetado para fixação de peças em posição conveniente para processamento. Mordente removível com relevo. Medida: 8” – 200mm  | 1,00 | 604,0000 | 604,0000 |
| Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda | 1 | Bomba para troca de óleo  | do tipo balde transferência de Óleo para Câmbio 12 Litros com Alavanca - Indicado para trabalhar em caixas de câmbio, diferencial e direção. Em chapa de aço, com mangueira para abastecimento e bengala. Especificações Técnicas: Pressão máxima de operação 50 psi, Mangueira de no mínimo 1,3 metros, Capacidade: 12 litros. Tipo: Balde para óleo ou fluidos leve, com bomba manual  | 1,00 | 436,0000 | 436,0000 |
| Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda | 25 | Cilindro de Gás Argônio | / Mistura para Solda - 7m³ / 40 lts - Cilindro Para Argônio 7m³ 40 L, Recarregável, dentro de todas as certificações e normas. Cor padrão ABNT: marrom, Capacidade: 40 Litros / 7 M³, Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar, Peso 48,200 kg, Altura: 1,32 cm, Diâmetro: 26 cm, Circunferência: 73 cm, Cilindro Vazio, sem gás.  | 3,00 | 2.486,0000 | 7.458,0000 |
| EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 8 | Chave combinada 34mm | Corpo forjado em aço especial e temperado de alta resistência. Acabamento cromado Abertura das bocas calibradas. Medidas iguais na boca e na estrela  | 3,00 | 92,0000 | 276,0000 |
| EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 18 | Tocha Mig 5 metros | Dados do produto: Corpo compacto, resistente a impactos, com isolamento térmico e elétrico. Duas opções de difusores de gás. Trabalhos em geral para aço carbono, alumínio e inox. Gás: CO2 - Correntes (A). Ciclo de trabalho (%): CO2 - 300/60 Argônio e Misturas - 260/60. Arames: 0,80mm a 1,20mm  | 1,00 | 769,0000 | 769,0000 |
| EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26 | Parafusadeira e furadeira de impacto | 18V, com 1 bateria de ion de litio , 1 carregador bivolt e 1 maleta. Torque de no mínimo 54Nm. Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível, duas velocidades 0 – 450 rpm / 1700 rpm. Para perfurações com impacto 0 – 27000 ipm em concreto e alvenaria Diâmetro máximo de perfuração em madeira 35mm, aço 13mm e concreto 8mm Mandril de aperto rápido sem necessidade de chave e luz LED que permite maior visibilidade. Troca manual das escovas de carvão para maior praticidade e economia  | 2,00 | 818,0000 | 1.636,0000 |
| FRONT COMERCIAL LTDA | 9 | Chave combinada 36mm | Corpo forjado em aço especial e temperado de alta resistência. Acabamento cromado Abertura das bocas calibradas. Medidas iguais na boca e na estrela  | 3,00 | 112,0000 | 336,0000 |
| FRONT COMERCIAL LTDA | 14 | Paquímetro universal | em aço carbono. 0 A 200 X 0,05MM Quadrimensionais. Fabricados em aço carbonocromado fosco, Parafuso de fixação da medida, Faces de medição lapidadas, Escala e cursor com acabamento cromado fosco, Deslize do cursor sobre guias ressaltadas dificultando o desgaste da gravação  | 1,00 | 173,0000 | 173,0000 |
| FRONT COMERCIAL LTDA | 16 | Reguladora de pressão | Argônio 220 kgf . Possui corpo forjado em latão; O monômetro de entrada e saída tem um diâmetro nominal de 52mm; O corpo da caixa é de material de aço carbono; Manômetro de entrada tem escala de 0 à 315kgf/cm²; O bico da mangueira tem diâmetro de 5/16"; Monômetro de saída tem escala de 0 à 40 litros por minutos. Características: Pressão Máxima de Entrada 220 kgf/cm² Vazão máx. 40 L/min Pressão Máxima de Saída 8 kgf/cm²  | 1,00 | 225,0000 | 225,0000 |

Sendo os totais por fornecedor:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fornecedor** | **Valor Total Homologado** |
| JP EQUIPAMENTOS LTDA | 25.656,9100 |
| ARGOS LTDA | 2.224,0000 |
| Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda | 7.894,0000 |
| EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 2.681,0000 |
| FRONT COMERCIAL LTDA | 734,0000 |

Valor Total Homologado R$: 39.189,91 (tinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e um centavos)

Intime-se

**Águas Frias - SC**, 12 de julho de 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LUIZ JOSÉ DAGA**

Prefeito