**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**Processo Administrativo:** 34/2019

**Licitação: Pregão PRESENCIAL Nº.** 16/2019

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura com manutenção da iluminação pública**

 Homologo o resultado do julgamento, proferido pelo PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, na sua exata ordem de classificação à(s) seguinte(s) empresa(s):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empresa** | **Itens** | **Objeto** | **Descrição** | **Qtde** | **Valor** **unitário** | **Valor Homologado** |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 1 |  Luminária de LED  | Fabricação Nacional, Potencia Nominal máxima de 150W, Frequência Nominal 50/60Hz, Vida Útil: +/- 50.000 Horas, Tensão Nominal: 220V, Temperatura de cor 6000k, Uso Externo/Interno. Nível Proteção IP 66, Lente Policarbonato, Angulo luminoso 140°, Material Alumínio, fluxo luminoso 100 Lumens/Watts, Garantia 5 Ano.  | 60,00 | 483,3300 | 28.999,8000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 1 | Serviços de manutenção | em Poste acima de 11 metros com uso de guindauto - caminhão (instalar, retirar ou substituir componentes).  | 150,00 | 142,0000 | 21.300,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 2 | Serviços de mão de obra para manutenção, substituição  | retirada e instalação de lâmpadas de iluminação pública ou predial, soquete, braço para lâmpada, reator, relê foto eletrônico, conectores e base para relê.  | 300,00 | 71,6600 | 21.498,0000 |
| ITOFRAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL LTDA | 1 | BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO | 1000w, 220V  | 200,00 | 4,9800 | 996,0000 |
| ITOFRAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL LTDA | 2 | Relê | foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105v a 305v) - com capacidade de cumutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos.  | 600,00 | 9,9800 | 5.988,0000 |
| ITOFRAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL LTDA | 1 | Reator Vapor | de Sódio/metálico 070 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO.  | 200,00 | 40,9900 | 8.198,0000 |
| ITOFRAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL LTDA | 2 | Reator de vapor de sódio/metálico 400W-220V | baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL - Portaria 454 INMETRO.  | 300,00 | 59,9800 | 17.994,0000 |
| ITOFRAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL LTDA | 3 | Reator de vapor de sódio/metálico 250W-220V | baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL - Portaria 454 INMETRO.  | 100,00 | 60,8800 | 6.088,0000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 1 | Soquete | Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 10A; de acordo com as NBR5033/NBR5112.  | 50,00 | 2,3100 | 115,5000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 2 | Conector cunha  | liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU  | 200,00 | 2,2800 | 456,0000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 3 | Braço para iluminação pública, galvanizado  | por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, com 1000 mm de comprimento, reto, com sapata estampada. Diâmetro tubo Ø 25,4mm espessura da chapa de 1,0mm. Homologada CELESC.  | 15,00 | 29,9800 | 449,7000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 4 | Braço para Iluminação pública, galvanizado, com 3.000 mm de comprimento | galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura da chapa 3,00mm, diâmetro Ø interno tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação possuir furo para dois parafusos 16mm. Homologada CELESC.  | 15,00 | 122,0300 | 1.830,4500 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 5 | Soquete bocal E-40 | Porcelana vitrificada; contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 15A; de acordo com as NBR5033/NBR5112.  | 100,00 | 5,2900 | 529,0000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 1 | LÂMPADA 70W VAPOR SÓDIO  | tubular, clara, fluxo luminoso >= 17.290 lumens, temperatura de cor 2.000K, IRC >= 23%, eficiência luminosa >= 110 lm/W, vida útil 32.000h, base E-40. Selo PROCEL.  | 200,00 | 14,9900 | 2.998,0000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 2 | Lâmpada de vapor metálico 250W | tubular, clara, fluxo luminoso >= 20.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40.  | 200,00 | 22,7800 | 4.556,0000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 3 | Lâmpada de vapor metálico 70W | tubular, clara, fluxo luminoso >= 20.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40.  | 200,00 | 21,5300 | 4.306,0000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 4 | Lâmpada de vapor metálico 250W, tubular  | clara, fluxo luminoso >= 20.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40.  | 250,00 | 22,7800 | 5.695,0000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 5 | Lâmpada de vapor metálico 400W | tubular, clara, fluxo luminoso >= 20.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40.  | 120,00 | 24,5900 | 2.950,8000 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 1 | Lâmpada | econômica espiral 25W  | 50,00 | 10,5000 | 525,0000 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 2 | Lâmpada led | 12W bulbo  | 50,00 | 11,5000 | 575,0000 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 3 | Lâqmpada econômica espiral 45W |   | 50,00 | 23,0000 | 1.150,0000 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 4 | Lâmpada LED 20W | Bulbo  | 50,00 | 21,4000 | 1.070,0000 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 5 | Lâmpada LED 9W Bulbo  |   | 50,00 | 5,0000 | 250,0000 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 6 | Lâmpada LED Tubular T8120cm - 20W |   | 50,00 | 13,2600 | 663,0000 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 7 | Lâmpada LED tubular T8 60cm - 9W |   | 50,00 | 10,5000 | 525,0000 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 1 | Luminária pública de LED | Fabricação Nacional, Potencia Nominal máxima de 60W, Frequência Nominal 50/60Hz, Vida Útil 50.000 Horas, Tensão Nominal 220V, Temperatura de cor 6000k, Nível Proteção IP 66, Lente Policarbonato, Angulo luminoso 140°, Material Alumínio, fluxo luminoso 100 Lumens/Watts, Garantia 5 Ano.  | 60,00 | 283,3300 | 16.999,8000 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 1 | Luminária pública de LED, potência nominal máxima de 100W | Fabricação Nacional, Potencia Nominal máxima de 100W, Frequência Nominal 50/60Hz, Vida Útil: +/- 50.000 Horas, Tensão Nominal: 220V, Temperatura de cor 6000k, Nível Proteção IP 66, Lente Policarbonato, Angulo luminoso 140°, Material Alumínio, fluxo luminoso 100 Lumens/Watts, Garantia 5 Ano.  | 60,00 | 427,9200 | 25.675,2000 |

Sendo os totais por fornecedor:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fornecedor** | **Valor Total Homologado** |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 71.797,8000 |
| ITOFRAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL LTDA | 39.264,0000 |
| QUARK ENGENHARIA EIRELI | 23.886,4500 |
| DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 47.433,0000 |

Intime-se

**Águas Frias - SC**, 30 de maio de 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RICARDO ROLIM DE MOURA**

Prefeito