**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**Processo Administrativo:** 39/2022

**Licitação**: Pregão nº 13/2022 para Aquisição de Materiais Elétricos e Prestação de Serviços para Manutenção da Iluminação Pública e Predial, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura com manutenção da iluminação pública

Homologo o resultado do julgamento, proferido pela comissão de licitações, na sua exata ordem de classificação e Adjudico o objeto/itens do presente processo licitatório à(s) seguinte(s) empresa(s):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empresa** | **Itens** | **Objeto** | **Descrição** | **Qtde** | **Valor Unitário** | **Valor Homologado** |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 1- | Braço para Iluminação pública, galvanizado, com 3.000 mm de comprimento | Galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura da chapa 3,00mm, diâmetro Ø interno tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação possuir furo para dois parafusos 16mm. Homologada CELESC. | 100,00 | 230,0400 | 23.004,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 2 | Conector cunha | liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU | 200,00 | 12,9000 | 2.580,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 3 | Lâmpada econômica espiral 45W |  | 50,00 | 33,5400 | 1.677,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 4 | Lâmpada 12W bulbo |  | 50,00 | 8,6200 | 431,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 5 | Lâmpada LED 20W | bulbo | 50,00 | 23,9600 | 1.198,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 6 | Lâmpada LED 9W Bulbo |  | 50,00 | 7,6600 | 383,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 7 | Lâmpada LED Tubular T8120cm - 20W |  | 50,00 | 20,1200 | 1.006,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 8 | Lâmpada LED tubular T8 60cm - 9W |  | 50,00 | 16,2500 | 812,5000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 9 | Luminária Pública de LED potência nominal máxima de 150W | Material em alumínio; Frequência Nominal 50/60Hz; fluxo luminoso de no mínimo 15.000 lúmens; com potência nominal máxima de 150 W; alimentação 220V; Uso Externo/Interno, graus de proteção mínimo IP66 – proteção chuva/sol (conjunto óptico e Drivers); proteção para sobre corrente e sobre tensão; proteção para o LED em vidro e/ou equivalente; equipada com sistema de fotocélula; emissão de temperatura de cor de 5.000K – 6500k; produto acompanhado de DRIVER com sistema de proteção; vida útil de no mínimo 50.000 horas; garantia de 5 anos. Apresentar Certificação da Portaria INMETRO 20/2017 com laudos de Laboratório credenciado no INMETRO. | 40,00 | 661,3500 | 26.454,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 10 | Luminária pública de LED, potência nominal máxima de 100W | Material em alumínio; Frequência Nominal 50/60Hz; fluxo luminoso de no mínimo 10.000 lúmens; com potência nominal máxima de 100 W; alimentação 220V; Uso Externo/Interno, graus de proteção mínimo IP66 – proteção chuva/sol (conjunto óptico e Drivers); proteção para sobre corrente e sobre tensão; proteção para o LED em vidro e/ou equivalente; equipada com sistema de fotocélula; emissão de temperatura de cor de 5.000K – 6500k; produto acompanhado de DRIVER com sistema de proteção; vida útil de no mínimo 50.000 horas; garantia de 5 anos. Apresentar Certificação da Portaria INMETRO 20/2017 com laudos de Laboratório credenciado no INMETRO. | 60,00 | 574,2000 | 34.452,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 11 | Luminária Pública de LED potência nominal máxima de 80W | Material em alumínio; Frequência Nominal 50/60Hz; fluxo luminoso de no mínimo 8.000 lúmens; com potência nominal máxima de 80 W; alimentação 220V; Uso Externo/Interno, graus de proteção mínimo IP66 – proteção chuva/sol (conjunto óptico e Drivers); proteção para sobre corrente e sobre tensão; proteção para o LED em vidro e/ou equivalente; equipada com sistema de fotocélula; emissão de temperatura de cor de 5.000K – 6500k; produto acompanhado de DRIVER com sistema de proteção; vida útil de no mínimo 50.000 horas; garantia de 5 anos. Apresentar Certificação da Portaria INMETRO 20/2017 com laudos de Laboratório credenciado no INMETRO. | 60,00 | 556,0000 | 33.360,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 12 | Relê | foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105v a 305v) - com capacidade de cumutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. | 350,00 | 28,7500 | 10.062,5000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 1 | Serviços de mão de obra para manutenção, substituição | retirada e instalação de lâmpadas de iluminação pública ou predial, soquete, braço para lâmpada, reator, relê foto eletrônico, conectores e base para relê. | 160,00 | 220,4500 | 35.272,0000 |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 2 | Serviços de manutenção | em Poste acima de 11 metros com uso de guindauto - caminhão (instalar, retirar ou substituir componentes). | 160,00 | 373,8000 | 59.808,0000 |

Sendo os totais por fornecedor:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fornecedor** | **Valor Total Homologado** |
| ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA ME | 230.500,0000 |

Valor total Homologado R$230.500,00 (duzentos e trinta mil e quinhentos reais)

Intime-se

AGUAS FRIAS, 01 de abril de 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LUIZ JOSÉ DAGA**

Prefeito