ATA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº104/2022

Pregão Eletrônico PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022.

Às 08:30 horas do dia 09 de agosto de 2022, reuniu-se a Pregoeira Municipal, Sra. CRISTIANE ROTTAVA BUSATTO, juntamente com sua Equipe de Apoio formada pelos integrantes: DIONEI DA ROSA, JOCIANE MARIA ZUCCO e KÁTIA REGINA TESSARO CASSOL no(a) Prefeitura de Águas Frias, para análise e julgamento de propostas referentes ao Processo Nº 104/2022 na modalidade Pregão Eletrônico nº 40/2022, Tipo Menor preço - Unitário, para Aquisição de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS para atender as necessidades do Município de Águas Frias com incentivo e desenvolvimento da agricultura.

Dando início à sessão a Pregoeira Municipal procedeu a abertura dos envelopes, contendo as propostas de preços, apresentadas pelas empresas. As propostas de preços foram analisadas e devidamente rubricadas pelos representantes das proponentes presentes.

Findas as etapas do presente pregão, a Pregoeira adjudicou os itens as empresas vencedoras, conforme tabela a seguir:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Objeto** | **Descrição** | **Qtde** | **UN** | **Marca Cotada** | **Preço Unitário** | **Valor Item** | **Vencedor** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNCO LÍQUIDO | equipamento novo de primeiro uso, com capacidade mínima volumétrica de 5000 litros, fabricado sobre chassi, engate puxador giratório em aço forjado, rodado tandem, com 4 rodas de mínimo 16 polegadas e pneus novos aprovados pelo Inmetro, tampa de inspeção mínimo de 490 mm, bomba de lóbulo e conexão 4 polegadas, lubrificação do rotor da bomba com óleo por aspiração, espessura da chapa do chassi mínima de 4,75 mm e chapas do tanque de no mínimo 3,00 mm, pintura interna em epóxi e externa PU, visor indicador de nível, mangueira 4 polegadas, de no mínimo 6 metros, eixo cardam universal com protetor, sistema de freios a tambor, macaco de apoio ajustável e móvel. Garantia mínima exigida de 1 (um) ano. Entregue no município de Águas Frias. | 1,00 | un | LUMECO INDUSTRIAL | 40.800,00 | 40.800,00 | JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP |
| 1 | 2 | DISTRIBUIDOR DE ADUBO | orgânico seco e calcário, equipamento novo de primeiro uso; com rodado tandem, com 4 rodas aro 16 polegadas e pneus novos aprovados pelo Inmetro; com esteira de 800mm de aço de carbono; capacidade de carga de 6,0 toneladas e 3,5m³ de volume mínimo; transmissão através de cardan; caixas de engrenagens banhadas a óleo para acionamento da esteira e dos discos rotativos; comprimento mínimo de 4.900 mm, largura mínima de 2.000 mm e altura mínima de 1.900mm, com chapéu defletor; rótula de engate regulável e oscilante; macaco de apoio regulável e móvel; com disco duplo, com palhetas de distribuição, largura de distribuição mínima de até 16 metros; acionamento pela tomada de força do trator 540 rpm. Garantia mínima exigida de 1 (um) ano. Entregue no município de Águas Frias | 2,00 | un | IFS | 37.800,00 | 75.600,00 | ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA |
| 1 | 4 | CARRETA AGRICOLA | metálica basculante nova, sistema hidráulico equipado com um pistão; Cilindro hidráulico para basculamento por comando hidráulico do trator; capacidade de carga de no mínimo 6 toneladas, caçamba com volume de no mínimo 5 M³. Rodado tipo tandem, equipado com 4 rodas de no mínimo 16 polegadas e pneus novos certificados pelo Inmetro. Garantia mínima exigida de 1 (um) ano. Tampa traseira basculante automática. Entregue no município de Águas Frias. | 3,00 | un | IFS | 24.500,00 | 73.500,00 | ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA |
| 1 | 5 | CARRETA AGRÍCOLA | METÁLICA BASCULANTE. Rodado tipo tandem, equipado com no mínimo 4 rodas de no mínimo 16 polegadas e pneus novos certificados pelo Inmetro, preparada também para abertura total com dobradiças; com abertura basculante e lateral; volume da caçamba de no mínimo 6 m3, capacidade de carga de no mínimo 7 toneladas; Sistema Hidráulico equipado com um pistão; Cilindro hidráulico para basculamento por comando hidráulico do trator; Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator; equipada com freio hidráulico. Garantia de 12 meses. | 2,00 | un | IFS | 26.000,00 | 52.000,00 | ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA |
| 1 | 1 | ENSILADEIRA | nova equipamento novo de primeiro uso, com no mínimo 12 facas, com bica e quebra jato hidráulicos, com sistema quebra grãos através de peneira, com afiador. Acionamento com caixa de transmissão. Com plataforma de área total. Com largura de trabalho de no mínimo 0,90 metros. Garantia mínima de 12 meses. Entregue no município de Águas Frias | 2,00 | un | NOGUEIRA/DATEC | 64.700,00 | 129.400,00 | AGRO MAQUINAS ZANELLA LTDA |

Valor os seguintes Totais por Empresa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fornecedor** | **Valor do Fornecedor** | **Valor por extenso** |
| JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP | 40.800,00 | quarenta mil e oitocentos reais |
| ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA | 201.100,00 | duzentos e um mil e cem reais |
| AGRO MAQUINAS ZANELLA LTDA | 129.400,00 | cento e vinte e nove mil e quatrocentos reais |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Eu, Pregoeira do Município de AGUAS FRIAS, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pela equipe de apoio.

A presente ata segue encaminhada ao Prefeito Municipal para homologação.

Águas Frias –SC, 09 de agosto de 2022

PREGOEIRA MUNICIPAL E EQUIPE DE APOIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CRISTIANE ROTTAVA BUSATTO

Pregoeira Municipal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIONEI DA ROSA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JOCIANE MARIA ZUCCO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KÁTIA REGINA TESSARO CASSOL