**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**Processo Administrativo: 132**/**2022**

**Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preços Nº. 51**/2022

**Objeto:Aquisição de placas de trânsitos em face ao interesse público de organização e segurança no trânsito do município de Águas Frias/SC**

 Homologo o resultado do julgamento, proferido pelo PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, na sua exata ordem de classificação à(s) seguinte(s) empresa(s):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empresa** | **Itens** | **Objeto** | **Descrição** | **Qtde** | **Valor** **unitário** | **Valor Homologado** |
| ROSELI FATIMA FERREIRA ME | 1 |  PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  | em ACM 3 mm ou CHAPA Galvanizada 1,25mm, adesivada octagonal com lado minimo de 25 cm, com estrutura de tubos galvanizados e suporte de para fixação em tubos galvanizados, sendo espessura de no minimo 3mm, adesivo refletivo para transito tipo I, Pé em tubo galvanizado com diametro de no minimo 2 polegadas x 3,0 metros de comprimento, espessura do tubo de no minimo 2,25mm, tampão PVC e sistema antigiro. As placas deverão seguir as normas NBR 11904:2015, ABNT 14644:2013 e NBR 5580  | 30,00 | 220,0000 | 6.600,0000 |
| ROSELI FATIMA FERREIRA ME | 2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | em ACM 3 mm ou CHAPA Galvanizada 1,25mm adesivada circular com diametro de no minimo 50 cm, com estrutura de tubos galvanizados e suporte de para fixação em tubos galvanizados, sendo espessura de no minimo 3mm da chapa, adesivo refletivo tipo I para transito, tubo galvanizado com diametro de no minimo 2 polegadas, x 3,0 metros de comprimento, espessura do tubo de no minimo 2,25mm, tampão PVC e sistema antigiro. As placas deverão seguir as normas NBR 11904:2015, ABNT 14644:2013 e NBR 5580  | 50,00 | 220,0000 | 11.000,0000 |
| ROSELI FATIMA FERREIRA ME | 3 | PLACA DE TRANSITO  | para aplicações variadas (obras, desvios etc) do tipo Cavalete 1,20 x 0,80 M com estrutura de tubo galvanizado e chapa galvanizada 24 com adesivo refletivo, medidas da chapa 1,20 x 0,50 com 0,30m de pés  | 10,00 | 260,0000 | 2.600,0000 |
| ROSELI FATIMA FERREIRA ME | 4 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA | medida de 0,50 x 0,25 m, com estrutura de tubo galvanizado, e suporte para fixação em tubos galvanizados. Sendo a chapa de ACM 3 mm ou CHAPA Galvanizada 1,25mm. Adesivo Refletivo tipo 1 tubo galvanizado com diametro de no minimo 2 polegadas, x 3,0 metros de comprimento, tampão PVC e sistema antigiro  | 100,00 | 180,0000 | 18.000,0000 |
| ROSELI FATIMA FERREIRA ME | 5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | em chapa galvanizada adesivada medindo 60x60cm. Com estrutura de tubo galvanizado e suportes para fixação em tubos galvanizados, sendo chapa de ACM 3 mm ou CHAPA Galvanizada 1,25mm de no minimo 3mm. Com Adesivo refletivo tipo 1, tubo galvanizado tubo galvanizado com diametro de no minimo 2 polegadas, x 3,0 metros de comprimento, espessura do tubo de no minimo 2,25mm, tampão PVC e sistema antigiro. As placas deverão seguir as normas NBR 11904:2015, ABNT 14644:2013 e NBR 5580  | 50,00 | 220,0000 | 11.000,0000 |

Sendo os totais por fornecedor:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fornecedor** | **Valor Total Homologado** |
| ROSELI FATIMA FERREIRA ME | 49.200,0000 |

Valor Total Homologado R$: 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais)

Intime-se

Águas Frias - SC, 14 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LUIZ JOSÉ DAGA**

Prefeito